Novinky - verze 2.3.0.4
-------

Délka 1m u záporných KO
-----------------------
Bylo umožněno zadávat délku 1m u záporných KO. U NEzáporných KO je nadále délka minimálně 10m.



Novinky - verze 2.0.5
-------

Kopírování částí kolejiště
--------------------------
Byla přidána schránka pro kopírování částí kolejiště. V nabídce menu Upravit se nachází několik příkazů pro práci se schránkou. Jejich funkce je totožná s funkcí standardních příkazů systému Windows. Příkaz Kopírovat zkopíruje vybranou část kolejiště do schránky. Příkaz Vyjmout vyjme označenou část kolejiště a příkazem Vložit se provádí vložení části kolejiště ze schránky do mapy. Obsah schránky se vkládá na aktuální pozici kurzoru. Pokud má uživatel spuštěno více oken programu Builder, může kopírovat části kolejiště i mezi nimi. Stisknutím klávesy V se na pozici kurzoru zobrazí červené orámování stejné velikosti jako má část mapy umístěná ve schránce. Opětovným stisknutím klávesy V se orámování skryje.
Mimo standardní příkazy je k dispozici i zkopírování části kolejiště do souboru a jeho opětovné vložení do mapy. Spolu se schematem lze uložit i jméno autora, název, popis a náhled schematu jako obrázek. Pokud má uživatel nastaveno své jméno na záložce O stanici v menu Nastavení, pole Autor se automaticky vyplní tímto údajem.

Informace o souboru
-------------------
V nabídce menu Zobrazit je položka Vlastnosti souboru. Po kliknutí na tuto položku se otevře okno s popisem souboru kolejiště. K dispozici jsou informaceo autorovi, ddatum vytvoření a změny souboru. Na druhé záložce se nachází statistický přehled prvků v mapě.

Nastavení barev
---------------
V menu Nastavení je možnost změnit si barvy jednotlivých filtrů, info panelů a mřížky.

Nastavení výchozí složky
------------------------
V menu nastavení na záložce Obecné je nastavení výchozí složky. Vybraná složka je automaticky nastavena v dialogových oknech pro otevírání a ukládání souborů.

Filtr oblastí
-------------
V menu Zobrazit - Filtry a v Okně zobrazení je k dispozici Filtr oblastí

Zobrazení rozlišení
-------------------
V menu Zobrazit se nachází nová položka Rozlišení. V podmenu je uvedeno několik typů rozlišení. Po kliknutí na určité rozlišení se v pracovní ploše červeně orámuje oblast, kterou v Builderu vidí uživatel s tímto rozlišením. Velikost oblasti přibližně odpovídá i velikosti ve Staničáři.

Poslední otevřené soubory
-------------------------
V menu Soubor se zobrazuje seznam posledních čtyřech otevřených souborů. Po kliknutí na jeho název se stanice otevře. V případě, že není stanice na pozici uložena, zobrazí se na jejím místě zašedlý nápis "Prázdné".
Při prvním spuštění Builderu se automaticky otevře ukázková stanice, při dalším spuštění se otevře vždy poslední stanice, se kterou uživatel pracoval.

Provázání nastavení prvků
--------------------------
Nastavení prvků, které se provádí na jednotlivých záložkách je provázané. Změní-li uživatel například číslo oblasti na záložce Kolej, stejné číslo oblasti bude nastavené i na ostatních záložkách.

Tenké nástupiště
----------------
Na záložce Nástupiště je zaškrtávací políčko Tenké nástupiště. Po jeho zaškrtnutí se v pravé části záložky zobrazí volby směru nástupiště.

Nové typy pro návěstidlo
------------------------
V poli Typ na záložce Návěstidlo jsou nové typy VSTUPNÍ POSUN, VÝSTUPNÍ POSUN a VSTUP/VÝSTUP POSUN. Pokud má návěstidlo tento typ, vlaky vjíždějí do oblasti posunovou cestou.

Opraveny někreré chyby.
Další informace k novým prvkům jsou k dispozici na Mantisu nebo webu Staničáře.


Novinky - verze 1.80.5
-------

Nastavení Pousun mapy
---------------------
Přidána možnost nastavit krok posunu mapy při stisku směrové klávesy.

Typ SKRYTÝ a ZOBRAZ ČÍSLO
-------------------------
Nové typy sou k dispozici na záložkách příslušných prvků.

Info panel při označování a vkládání odkazů
-------------------------------------------
Po stisknutí levého tlačítka se vedle kurzoru myši zobrazí panel s informacemi o označení plochy. Zobrazují se souřednice počátečního pole, koncového pole a počet označených políček. Info panel zůstává viditelný až do zrušení výběru.
Info panel se také objevuje po stisku kláves T a Q. V tomto případě obsahuje informace o počáteřním a koncovém políčku odkazu a typech stavebních prvků v polích.
Dynamické přemísťování infopanelu vyžaduje rychlejší počítač, proto je v Nastavení možnost výběru zobrazení.


Novinky - verze 1.80.2
-------

Zrcadlové zobrazení výkolejky
-----------------------------
Na záložce prvku Výkolejka je zaškrtávací pole. Jeho zaškrtnutím se bude prvek do mapy vkládat zrcadlově obráceně.

Ukládání stylu
--------------
Po ukázání na nějaký text v mapě s stisku klávesy A se zobrazí okno s parametry stylu. Po zadání názvu stylu, lze vlastnosti textu uložit jako nový styl.

Opraveny některé další chyby.


Novinky - verze 1.80.0
-------

Elektronický zásobník
---------------------
Elektronický zásobník se vloží do mapy výběrem příslušného prvku a kliknutím na pozici v mapě. Po kliknutí se zobrazí okno, ve kterém se zadá oblast zásobníku. Po výběru oblasti a kliknutím na tlačítko OK se zásobník vloží na zvolené místo.
Po najetí myši na zásobník a stisknutí klávesy R se zobrazí okno s výběrem oblasti. Do zadávacího pole se načte číslo oblasti, které je zásobníku aktuálně přiřazeno. Pro změnu oblasti stačí číslo změnit a kliknout na OK.

Indikace přejezdu
-----------------
Indikace přejezdu se vloží do mapy výběrem příslušného prvku a kliknutím na pozici v mapě. Indikace se propojí s přejezdem tak, ze na prvek najedete myší, stisknete klávesu T a poté kliknete na příslušný přejezd levým tlačítkem. Pro odebrání ukazatele stačí proceduru zopakovat jenom místo levého tlačítka použít tlačítko pravé.

Okno Zobrazení
--------------
Okno se zobrazuje kliknutím na položku menu Zobrazit -> Okno zobrazení. V tomto okne lze zapínat a vypínat filtry úrovně textů a filtra kolejí.

Nastavení
---------
Okno Nastavení se zobrazuje kliknutím na položku menu Zobrazit->Nastavení. Okno má dvě záložky. Na první kartě lze změnit jazyk Buileru. Další nastavení je Automatické uložení stanice. Zadává se hodnoda v minutách, po uplynutí této doby se stanice automaticky uloží. Nastavení hodnoty 0 (nula) se funkce automatického uložení vypne. Maximální hodnota, kterou lze nastavit je 15 minut.
Při zaškrtnutí políčka Spouštět Builder s ukotvenou mapou, se po každém spuštění Bulderu provede příkaz Ukotvit okno.
Na záložce O stanici lze nastavit údaje o tvůrci stanic. Tyto údaje se budou automaticky vkládat do každé nově vytvořené stanice. pokud tyto nformace vkládat nechcete, nechejte pole prázdná.

Kliknutím na OK se všechny provedené změny uloží a okno se zavře. Kliknutím na Zavřít se okno zavře aniž by se jakékoliv změny uložily.

Položka menu Nápověda
---------------------
Položka v menu Nápověda obsahuje několik voleb. Jednak volbu pro zobrazení okna O programu... a pak dále odkazy na webové stránky Staničáře.

Odkazy na jiná pole v mapě
--------------------------
Pokud klávesou T vložíte odkaz na jiné pole v mapě, například při tvorbě souhlasů nebo při vkládání závislostí mezi výhybkami, pak v info panelu se v poli souřadnic zobrazí i odkazované souřadnice.
Vytvořený odkaz lzr zrušit ukázaním na prvek z něhož odkaz vede a stisknutím klávesy X.






Novinky - verze 1.70.4
-------

Hromadná změna vlastností koleje
--------------------------------
Hromadná změna vlastností koleje se provádí z menu Upravit -> Vlastnosti koleje. Dřívější nastavování pomocí kláves K, O, V je sdruženo do jednoho okna a jsou doplněny možnosi nastavení všech parametrů (délka, číslo, rychlosti, sklon, oblast, text a trakce).
Nejprve se označí příslušná oblast, poté se výběrem z menu, nebo stiskem klávesy N zobrazí okno Vlastnosti. Zde si uživatel zaškrtnutím příslušných políček vybere, které vlastnosti prvků ve výběru změní. Poté zadá hodnoty a tlačítkem Nastavit uloží vybrané hodnoty do oblasti.
U prvků ve výběru, které danou vlastnost nepodporují nemá nastavení hodnoty žádný vliv (např nastavení délky koleje u návěstidel)

Vlkádání kolejí
---------------
Vložení koleje se provádí z menu Upravit -> Vložit kolej, nebo klávesou K. 
Nejprve se provede označení řádku v oblasti, poté se vyvolá okno Vložit kolej. Zde lze nastavit běžné parametry prvku KOLEJ, jako je číslo, sklon, rychlsoti atd. Délku koleje lze zadat dvěma způsoby. Buď se definuje délka jendoho políčka, nebo se nastaví celková délka označených políček. Obě hodnoty se mezi sebou vzájemně přepočítavají. Kliknutím na tlačítko Vložit se provede vyplnění výběru prvkem KOLEJ. Tlačítko Výchozí hotnoty nastaví ve všech políčkách původní hodnoty.

Popis stanice/oblasti
---------------------
Nastavení popisů stanice se provádí příkazem Upravit -> O stanici ... Zde se nachází nastavení obvyklých vlastností. Tlačítka přejít na URL a Poslat E-mail otevřou odkaz v daném políčku v prohlížeči, resp. mail editoru.

Přepínání úrovně textů/Filtry
-----------------------------
Pomocí příkazů v menu Zobrazit lze skrývat/zobrazovat určené úrovně textů.
Menu filtry obsahuje příkazy pro aktivaci jedotlivých filtrů.

Směr prvku
----------
Nastavení směru prvku se provádí kliknutím na tlačítko s příslušným symbolem a odpovídající záložce. Informace o právě vybraném směru se zobrazuje ve vedlejším políčku.

Změna orientace prvků
---------------------
Orientaci prvku lze měnit přímo v ploše. Ukázáním na prvek a stiskem klávesy + nebo - se provádí otočení po/proti směru hodinových ručiček.

Text a Styly textů
------------------
Záložka Text obsahuje pole pro výběr předdefinovaného stylu text, které lze při tvorbě stanic použít (Popis návěstidel, čísla výhybek ...). Styly lze editovat příkazem Upravit -> Styly.
Po vyvolání příkazu se zobrazí okno Styl. V levé části je seznam definovaných stylů a pole s náhledem. Výběrem příslušného stylu se zobrazí detailnější informace v pravé části okna. 
Pro vytvoření nového stylus stačí změnit vlastnoti a poté kliknout na tlačítko Přidat jako nový styl. Vytvoří se nový styl a zobrazí se v seznamu.
Pokud chce uživatel pouze změnit parametry stávajícího stylu Klikne na tlačítko Uložit změny stylu. Vybraný styl se přepíše s novými parametry.
Tlačítko Smazat styl odstraní vybraný styl z databáze. Jeden styl v databázi musí vždy zůstat, proto ho nelze smazat.

Mazání větší oblasti
--------------------
Mazání větší oblasti lze provést jejím označením a stiskem klávesy Del